**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 533/2024

**Necessidade da Administração:** Dispensa de Licitação para execução de ramal de entrada subterrânea na Rua Cristiano Afonso Birck, procedimento é necessário para retirada da rede de energia elétrica para autorização de início da obra denominada "Rua Coberta".

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Dispensa de Licitação para execução de ramal de entrada subterrânea na Rua Cristiano Afonso Birck, procedimento necessário para início da obra denominada "Rua Coberta".

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Caixa de medidor polifásica para medição individual + DPS | 1,0 |
| Disjuntor mono 63ª din 6KA padrão | 1,0 |
| DPS 15 KA dispositivo | 1,0 |
| Caixa aterramento balde inspeção | 1,0 |
| Conector haste terra reforçado | 2,0 |
| Haste terra 5/8 2,40 MT 15,88 MM | 2,0 |
| Corrugado 3/4, laranja lage 25MM | 2,0 |
| Curva eletroduto PVC 3/4, '90 longa | 2,0 |
| Tubo galvanizado 1.1/4 42, 40 MMx2,65 MM 6 M tuper-nbr 5580 | 1,0 |
| Curva galvanizada 1.1/4 | 1,0 |
| Cabo flex 90G 1KV 1x16 PT | 70,0 |
| Mangueira corrugada 1.1/2 canaflex | 50,0 |
| Cinta Perfurada | 10,0 |
| Presilha cinta perfurada | 10,0 |
| Bucha para eletroduto 1.1/4 | 2,0 |
| Curva eletroduto PVC 1"90° longa | 1,0 |
| Tubo eletroduto 1" | 2,0 |
| Luva condulente PVC 1 | 3,0 |
| Conector sapata 16mm | 2,0 |
| Espuma PU | 1,0 |
| Mão de Obra Civil com construção da mureta para caixa de medição e caixas de passagem e mão de obra elétrica com montagem, instalação e ligação de nova caixa de medição. | 1,0 |

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 533/2024.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Caixa de medidor polifásica para medição individual + DPS | 1,0 |
| Disjuntor mono 63ª din 6KA padrão | 1,0 |
| DPS 15 KA dispositivo | 1,0 |
| Caixa aterramento balde inspeção | 1,0 |
| Conector haste terra reforçado | 2,0 |
| Haste terra 5/8 2,40 MT 15,88 MM | 2,0 |
| Corrugado 3/4, laranja lage 25MM | 2,0 |
| Curva eletroduto PVC 3/4, '90 longa | 2,0 |
| Tubo galvanizado 1.1/4 42, 40 MMx2,65 MM 6 M tuper-nbr 5580 | 1,0 |
| Curva galvanizada 1.1/4 | 1,0 |
| Cabo flex 90G 1KV 1x16 PT | 70,0 |
| Mangueira corrugada 1.1/2 canaflex | 50,0 |
| Cinta Perfurada | 10,0 |
| Presilha cinta perfurada | 10,0 |
| Bucha para eletroduto 1.1/4 | 2,0 |
| Curva eletroduto PVC 1"90° longa | 1,0 |
| Tubo eletroduto 1" | 2,0 |
| Luva condulente PVC 1 | 3,0 |
| Conector sapata 16mm | 2,0 |
| Espuma PU | 1,0 |
| Mão de Obra Civil com construção da mureta para caixa de medição e caixas de passagem e mão de obra elétrica com montagem, instalação e ligação de nova caixa de medição. | 1,0 |

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, tendo como critério de julgamento menor preço, objetivando a contratação de empresa para Dispensa de Licitação para execução de ramal de entrada subterrânea na Rua Cristiano Afonso Birck, procedimento necessário para inicio da obra denominada "Rua Coberta"..

Complementarmente tem-se as seguintes informações: Itens.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser prestados na Rua Cristiano Afonso Birck, com o pagamento previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Dispensa de Licitação para execução de ramal de entrada subterrânea na Rua Cristiano Afonso Birck, procedimento necessário para início da obra denominada "Rua Coberta".

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos/serviços deverão ser prestados na Rua Cristiano Afonso Birck.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 20 dias após a entrega com a NF, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| Caixa de medidor polifásica para medição individual + DPS | 1,0 | 168,75 | 168,75 |
| Disjuntor mono 63ª din 6KA padrão | 1,0 | 25,00 | 25,00 |
| DPS 15 KA dispositivo | 1,0 | 27,50 | 27,50 |
| Caixa aterramento balde inspeção | 1,0 | 17,50 | 17,50 |
| Conector haste terra reforçado | 2,0 | 15,00 | 30,00 |
| Haste terra 5/8 2,40 MT 15,88 MM | 2,0 | 77,50 | 155,00 |
| Corrugado 3/4, laranja lage 25MM | 2,0 | 2,25 | 4,50 |
| Curva eletroduto PVC 3/4, '90 longa | 2,0 | 3,75 | 7,50 |
| Tubo galvanizado 1.1/4 42, 40 MMx2,65 MM 6 M tuper-nbr 5580 | 1,0 | 400,00 | 400,00 |
| Curva galvanizada 1.1/4 | 1,0 | 75,00 | 75,00 |
| Cabo flex 90G 1KV 1x16 PT | 70,0 | 21,25 | 1.487,50 |
| Mangueira corrugada 1.1/2 canaflex | 50,0 | 3,75 | 187,50 |
| Cinta Perfurada | 10,0 | 3,75 | 37,50 |
| Presilha cinta perfurada | 10,0 | 1,25 | 12,50 |
| Bucha para eletroduto 1.1/4 | 2,0 | 6,25 | 12,50 |
| Curva eletroduto PVC 1"90° longa | 1,0 | 3,75 | 3,75 |
| Tubo eletroduto 1" | 2,0 | 18,75 | 37,50 |
| Luva condulente PVC 1 | 3,0 | 3,75 | 11,25 |
| Conector sapata 16mm | 2,0 | 7,50 | 15,00 |
| Espuma PU | 1,0 | 35,00 | 35,00 |
| Mão de Obra Civil com construção da mureta para caixa de medição e caixas de passagem e mão de obra elétrica com montagem, instalação e ligação de nova caixa de medição. | 1,0 | 2.350,00 | 2.350,00 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Elemento | Recurso |
| 3253 | 449051996200 | 1500 |

Viadutos – RS, 29/10/24

Sergio Juliano Franzon

Secretário de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos.