|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | CONSTRUTORA OLKOSKI | JB SERVIÇOS | FABRICIO PASSARINI | MEDIA |
| 01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | R$ 10.125,00 | R$ 9.200,00 | R$ 11.046,00 | R$ 10.123,67 |
| 02 | INSTALAÇÃO E IÇAMENTO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 0,50 MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS M2, TP-40 FILME BRANCO – EPS 30 MM, PINGADEIRA 30 MM LADO DIREITO, INCLUSO PARAFUSOS. | R$ 85.898,00 | R$ 92.050,00 | R$ 81.455,00 | R$ 86.467,59 |
| 03 | INSTALAÇÃO, IÇAMENTO, VEDAÇÃO DE CALHA/RUFO/ ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. | R$ 3.300,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.300,00 |
| 04 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | R$ 1.760,00 | R$ 1.674,00 | R$ 2.080,00 | R$ 1.838,00 |
| 05 | APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA. | R$ 2.240,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.263,33 |
| 06 | APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 3,2 MM, ALTO TRÁFEGO COMERCIAL, FIXADO COM COLA. | R$ 4.230,00 | R$ 3.760,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.230,00 |
| 07 | APLICAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. | R$ 900,00 | R$ 750,00 | R$ 1.50,00 | R$ 900,00 |
| 08 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. | R$ 3.210,00 | R$ 2.889,00 | R$ 3.210,00 | R$ 3.103,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 112.225,59 |