**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 379/2025

*Necessidade da Administração:* Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 379/2025.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** |
| **LOTE 01 GINÁSIO EMEF** | | |
| Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 4,10 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und |
| Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 2,20 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada | 1,0 | Und |
| **LOTE 02 GINÁSIO MUNICIPAL** | | |
| Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 3,10 x 1,15 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und |
| Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 2,05 x 1,00 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und |
| Substituição de 3 metros de tela malha 7, de 1,20 metros de altura, fio 2,5 na cor verde, fixada em estrutura de tubo redondo de 2 polegadas de 3 metros de comprimento x 1,20 de altura na cor verde. Estrutura deverá ser instalada atrás da goleira em parede de alvenaria no Ginásio Municipal. | 3,0 | Und |
| **LOTE 03 PRÉDIO EMEI** | | |
| 8 metros de corrimão com tubo redondo de 1 polegada, parede de 1,20, altura de 0,80 a 0,92 metros, tudo de 1, no centro da escada e rampa de acesso da EMEI, instalado e pintado na cor branco. | 1,0 | Und |
| Readequação porta principal de acesso a EMEI, sendo esta a retirada e alteração de sentido de abertura para fins de liberação do Alvará de PPCI dos Bombeiros. | 1,0 | Und |
| Readequação e fixação do corrimão com 0,86 metros de altura e 4,90 metros de comprimento localizado no acesso lateral da EMEI, sendo este a instalação de barras verticais de de ferro 5.16 e a cantoneira horizontal de 3/4. Estrutura em cor branca. | 1,0 | Und |
| **LOTE 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL** | | |
| Reinstalação de 12 metros de calha com novos suportes de fixação e abertura de vão de saída de agua no centro da mesma. | 1,0 | Und |
| Grade de 1.60 mts x 1,30 metros com ferro quadrado 5.16 e cantoneiras 3/4, na cor branca. A estrutura deverá ser instalada. | 3,0 | Und |
| Grade de 1.20 mts x 2.10 mts com ferro quadrado 5.16 e cantoneira. Na cor branca. A estrutura deverá ser instalada | 1,0 | Und |
| **LOTE 05 PRÉDIO UBS** | | |
| Grades para janela nas dimensões 1,50 x 1,50 m já instalada e pintada na cor branca conforme anexo desenho. | 3,0 | Und |
| Grade pantográfica com abertura total para um lado nas dimensões, 2,15 x 1,90 m, com fechadura completa, instalada e na cor branca. | 1,0 | Und |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n°80 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados:

LOTE 01 GINASIO EMEF – Rua Bevilaqua n°20;

LOTE 02 GINASIO MUNICIPAL – Rua Angelo Brancher n°370;

LOTE 03 PREDIO EMEI – Rua Rui Barboza n°127;

LOTE 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL – Rua Luiz Zordan n°

LOTE 05 PRÉDIO UBS – Rua Ângelo Alegretti n°144;

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** | **Unitário** | **Total** |
| **LOTE 01 GINÁSIO EMEF** | | | | | | |
| 1 | 1 | Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 4,10 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und | R$ 1.996,66 | R$ 1.996,66 |
| 1 | 2 | Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 2,20 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada | 1,0 | Und | R$ 1.796,66 | R$ 1.796,66 |
| **LOTE 02 GINÁSIO MUNICIPAL** | | | | | | |
| 2 | 1 | Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 3,10 x 1,15 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und | R$ 1.089,33 | R$ 1.089,33 |
| 2 | 2 | Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 2,05 x 1,00 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und | R$ 671,66 | R$ 671,66 |
| 2 | 3 | Substituição de 3 metros de tela malha 7, de 1,20 metros de altura, fio 2,5 na cor verde, fixada em estrutura de tubo redondo de 2 polegadas de 3 metros de comprimento x 1,20 de altura na cor verde. Estrutura deverá ser instalada atrás da goleira em parede de alvenaria no Ginásio Municipal. | 3,0 | Und | R$ 538,66 | R$ 1.615,98 |
| **LOTE 03 PRÉDIO EMEI** | | | | | | |
| 3 | 1 | 8 metros de corrimão com tubo redondo de 1 polegada, parede de 1,20, altura de 0,80 a 0,92 metros, tudo de 1, no centro da escada e rampa de acesso da EMEI, instalado e pintado na cor branco. | 1,0 | Und | R$ 1.313,33 | R$ 1.313,33 |
| 3 | 2 | Readequação porta principal de acesso a EMEI, sendo esta a retirada e alteração de sentido de abertura para fins de liberação do Alvará de PPCI dos Bombeiros. | 1,0 | Und | R$ 1.743,33 | R$ 1.743,33 |
| 3 | 3 | Readequação e fixação do corrimão com 0,86 metros de altura e 4,90 metros de comprimento localizado no acesso lateral da EMEI, sendo este a instalação de barras verticais de de ferro 5.16 e a cantoneira horizontal de 3/4. Estrutura em cor branca. | 1,0 | Und | R$ 756,66 | R$ 756,66 |
| **LOTE 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL** | | | | | | |
| 4 | 1 | Reinstalação de 12 metros de calha com novos suportes de fixação e abertura de vão de saída de agua no centro da mesma. | 1,0 | Und | R$ 341,66 | R$ 341,66 |
| 4 | 2 | Grade de 1.60 mts x 1,30 metros com ferro quadrado 5.16 e cantoneiras 3/4, na cor branca. A estrutura deverá ser instalada. | 3,0 | Und | R$ 732,66 | R$ 2.197,98 |
| 4 | 3 | Grade de 1.20 mts x 2.10 mts com ferro quadrado 5.16 e cantoneira. Na cor branca. A estrutura deverá ser instalada | 1,0 | Und | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| **LOTE 05 PRÉDIO UBS** | | | | | | |
| 5 | 1 | Grades para janela nas dimensões 1,50 x 1,50 m já instalada e pintada na cor branca conforme anexo desenho. | 3,0 | Und | R$ 1.050,00 | R$ 3.150,00 |
| 5 | 2 | Grade pantográfica com abertura total para um lado nas dimensões, 2,15 x 1,90 m, com fechadura completa, instalada e na cor branca. | 1,0 | Und | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| **TOTAL DOS LOTES R$ 21.873,25** | | | | | | |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Elemento** | **Recurso** |
| 1373 | 339030140000 | 1500 |
| 1696 | 339039160000 | 1500 |
| 1759 | 339030240000 | 1600 |
| 2578 | 339039160000 | 1500 |

Viadutos – RS, 02 de setembro 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adriana Tobaldini

Secretária Municipal de Educação

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde