MEMORIAL DESCRITIVO

**PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Viadutos - RS**

**OBRA: REFORMAS PALEATIVAS**

**LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**GERAL:**

Este memorial descritivo trata da reforma do piso de algumas salas de aula, pintura externa geral e interna em algumas salas, remoção e reinstalação de piso e rodapé madeira laminado, instalação em algumas salas de piso e rodapé de madeira laminado, construção de muro de bloco na divisa de fundos do terreno (com fornecimento dos blocos pelo lindeiro), substituição de parte do piso cerâmico externo.

A sala do Maternal A terá o piso existente cuidadosamente retirado, bem como o rodapé, pois serão novamente reinstalados. Após a retirada, será aplicado impermeabilização com argamassa polimérica aplicada em 3 demãos, inclusive nas paredes internas até altura de 40cm. Sobre a impermeabilização, será instalado novamente o mesmo piso retirado, bem como o rodapé, com aplicação de cola específica para esse fim.

Na sala do berçário I,berçário II, Maternal B e Maternal B, será instalado piso laminado vinílico semi-flexível em placas, padrão liso,espessura mínima 3,2mm, alto tráfego comercial, fixado com cola específica, bem como o rodapé.

Toda a escola será pintada externamente com aplicação de 2 demão de tinta acrílica premium, sendo a cor a ser escolhida pela municipalidade.

A sala do Maternal A será totalmente pintada também com aplicação de 2 demão de tinta acrílica premium. O prédio de 2 pavimentos, além da pintura externa, também será totalmente pintado internamente, bem como as aberturas em madeira e/ou de ferro.

Na divisa dos fundos do terreno, será executado muro de blocos de concreto (a serem fornecidos pelo lindeiro), com a abertura para cima para preenchimento total dos furos com concreto. Na ligação dos blocos com os palanques de cerca, deverá ser cravado 2 barras de ferro de 8mm com 30cm de comprimento. Será executada uma verga sobre os blocos com altura de 20cm, com instalação de treliça metálica TG-12 e devidamente concretada, para fazer a amarração desta mureta.

A calçada lateral externa e o piso da varanda coberta terão o piso cerâmico removido. Após será executado contrapiso de nivelamento com espessura mínima de 2cm. Sobre o contrapiso de nivelamento, será instalado piso cerâmico esmaltado, antiderrapante, mínimo PI-4, devidamente rejuntado e com fixação com argamassa AC-3.

***OBS. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.***

***O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.***

***TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.***

Viadutos, 03 de janeiro de 2019.

Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

R. Técnico – CREA.RS 120.006D