**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O objeto da presente é a contratação de empresa especializada para a **Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.**

**2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n° 80 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna **nº 379/2025**, que possui como objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.

**5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO**

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em **Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha.**

**6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade** | **Unitário** | **Total** |
| **LOTE 01 GINÁSIO EMEF** |
| 1 | 1 | Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 4,10 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und |  R$ 1.996,66 |  R$ 1.996,66 |
| 1 | 2 | Estrutura para cesta de basquete altura 2,80 metros, comprimento 2,20 metros com tubo quadrado 70x70 mm, parede de 2mm na cor preto, suporte para tabela com estrutura de ferro com tudo de 20cm x 30cm, parede de 1,20 com madeira de 1,20 cm x ,90 cm e espessura de 1,5 cm na cor verde, aro com diâmetro de 38 cm com ferro chato 518 ml x 3,16 ml na cor preto. Estrutura deverá ser instalada | 1,0 | Und | R$ 1.796,66 | R$ 1.796,66 |
| **LOTE 02 GINÁSIO MUNICIPAL**  |
| 2 | 1 | Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 3,10 x 1,15 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und | R$ 1.089,33 | R$ 1.089,33 |
| 2 | 2 | Grade de ferro redondo 3/8 com cantoneira e tubo 1 polegada e meia, comprimento de 2,05 x 1,00 altura. Na cor verde. Estrutura deverá ser instalada. | 1,0 | Und | R$ 671,66 | R$ 671,66 |
| 2 | 3 | Substituição de 3 metros de tela malha 7, de 1,20 metros de altura, fio 2,5 na cor verde, fixada em estrutura de tubo redondo de 2 polegadas de 3 metros de comprimento x 1,20 de altura na cor verde. Estrutura deverá ser instalada atrás da goleira em parede de alvenaria no Ginásio Municipal. | 3,0 | Und | R$ 538,66 | R$ 1.615,98 |
| **LOTE 03 PRÉDIO EMEI** |
| 3 | 1 | 8 metros de corrimão com tubo redondo de 1 polegada, parede de 1,20, altura de 0,80 a 0,92 metros, tudo de 1, no centro da escada e rampa de acesso da EMEI, instalado e pintado na cor branco. | 1,0 | Und | R$ 1.313,33 | R$ 1.313,33 |
| 3 | 2 | Readequação porta principal de acesso a EMEI, sendo esta a retirada e alteração de sentido de abertura para fins de liberação do Alvará de PPCI dos Bombeiros. | 1,0 | Und | R$ 1.743,33 | R$ 1.743,33 |
| 3 | 3 | Readequação e fixação do corrimão com 0,86 metros de altura e 4,90 metros de comprimento localizado no acesso lateral da EMEI, sendo este a instalação de barras verticais de de ferro 5.16 e a cantoneira horizontal de 3/4. Estrutura em cor branca. | 1,0 | Und | R$ 756,66 | R$ 756,66 |
| **LOTE 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL** |
| 4 | 1 | Reinstalação de 12 metros de calha com novos suportes de fixação e abertura de vão de saída de agua no centro da mesma. | 1,0 | Und | R$ 341,66 | R$ 341,66 |
| 4 | 2 | Grade de 1.60 mts x 1,30 metros com ferro quadrado 5.16 e cantoneiras 3/4, na cor branca. A estrutura deverá ser instalada. | 3,0 | Und | R$ 732,66 | R$ 2.197,98 |
| 4 | 3 | Grade de 1.20 mts x 2.10 mts com ferro quadrado 5.16 e cantoneira. Na cor branca. A estrutura deverá ser instalada  | 1,0 | Und | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| **LOTE 05 PRÉDIO UBS** |
| 5 | 1 | Grades para janela nas dimensões 1,50 x 1,50 m já instalada e pintada na cor branca conforme anexo desenho. | 3,0 | Und | R$ 1.050,00 | R$ 3.150,00 |
| 5 | 2 | Grade pantográfica com abertura total para um lado nas dimensões, 2,15 x 1,90 m, com fechadura completa, instalada e na cor branca. | 1,0 | Und | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 |
| **TOTAL DOS LOTES R$ 21.873,25** |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a **Contratação de empresa para o fornecimento de estruturas de basquete, instalação de grades, corrimão, tela e instalação de calha**, conforme as seguintes especificações/condições, os produtos/serviços deverão ser entregues/executados:

LOTE 01 GINASIO EMEF – Rua Bevilaqua n°20;

LOTE 02 GINASIO MUNICIPAL – Rua Angelo Brancher n°370;

LOTE 03 PREDIO EMEI – Rua Rui Barboza n°127;

LOTE 04 BIBLIOTECA MUNICIPAL – Rua Luiz Zordan n°

LOTE 05 PRÉDIO UBS – Rua Ângelo Alegretti n°144;

**8. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

**9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

**a)** elaboração de minuta do edital;

**b)** realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

**c)** designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

**d)** elaboração de minuta do contrato;

**e)** encaminhamento do processo para análise jurídica;

**f)** análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

**g)** publicação e divulgação do edital e anexos;

**h)** resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

**i)** realização do certame, com suas respectivas etapas;

**j)** realização de empenho; e

**l)** assinatura e publicação do contrato.

**10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

**11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Elemento** | **Recurso** |
| 1373 | 339030140000 | 1500 |
| 1696 | 339039160000 | 1500 |
| 1759 | 339030240000 | 1600 |
| 2578 | 339039160000 | 1500 |

Viadutos – RS, 02 de setembro 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adriana Tobaldini

Secretária Municipal de Educação

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde