**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2025

**Necessidade da Administração:** Contratação de empresa para manutenção geral da escavadeira hidráulica 915E, série CLG915EZTLE069532, amarela, marca LIUGONG, ano/modelo 2020. Os serviços deverão ser realizados no local onde o equipamento se encontra, ou seja, nas dependências da empresa Gustavo Henrique Pasquali, Linha São Roque, número 108, Gaurama.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Contratação de empresa para manutenção geral da escavadeira hidráulica 915E, série CLG915EZTLE069532, amarela, marca LIUGONG, ano/modelo 2020. Os serviços deverão ser realizados no local onde o equipamento se encontra, ou seja, nas dependências da empresa Gustavo Henrique Pasquali, Linha São Roque, número 108, Gaurama..

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Bucha ligação braço/lança | 2,0 |
| Retentores | 6,0 |
| Roda motriz | 2,0 |
| Rolete inferior | 6,0 |
| Esteira sem sapata | 2,0 |
| Parafuso sapatas | 368,0 |
| Porca de sapatas | 368,0 |
| Dente Reforçado | 5,0 |
| Cortador lateral esquerdo. | 1,0 |
| Cortador Lateral direito | 1,0 |
| Pino trava dentes | 5,0 |
| Parafuso cortador lateral | 8,0 |
| Porca | 8,0 |
| Anel vedação | 2,0 |
| Arruela ajustes pinos de lança | 10,0 |
| Pino de aço | 2,0 |
| Pino aço braço de lança | 1,0 |
| Bucha flangeada da concha | 4,0 |
| Serviço de mandrilhar. | 1,0 |
| Serviço de preenchimento de roda guia | 1,0 |
| Serviço de troca de material rodante, roda motriz e corrente. | 1,0 |
| Serviço de solda MIG. | 1,0 |

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 159/2025.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Bucha ligação braço/lança | 2,0 |
| Retentores | 6,0 |
| Roda motriz | 2,0 |
| Rolete inferior | 6,0 |
| Esteira sem sapata | 2,0 |
| Parafuso sapatas | 368,0 |
| Porca de sapatas | 368,0 |
| Dente Reforçado | 5,0 |
| Cortador lateral esquerdo. | 1,0 |
| Cortador Lateral direito | 1,0 |
| Pino trava dentes | 5,0 |
| Parafuso cortador lateral | 8,0 |
| Porca | 8,0 |
| Anel vedação | 2,0 |
| Arruela ajustes pinos de lança | 10,0 |
| Pino de aço | 2,0 |
| Pino aço braço de lança | 1,0 |
| Bucha flangeada da concha | 4,0 |
| Serviço de mandrilhar. | 1,0 |
| Serviço de preenchimento de roda guia | 1,0 |
| Serviço de troca de material rodante, roda motriz e corrente. | 1,0 |
| Serviço de solda MIG. | 1,0 |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item 87 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, objetivando a contratação de empresa para Contratação de empresa para manutenção geral da escavadeira hidráulica 915E, série CLG915EZTLE069532, amarela, marca LIUGONG, ano/modelo 2020. Os serviços deverão ser realizados no local onde o equipamento se encontra, ou seja, nas dependências da empresa Gustavo Henrique Pasquali, Linha São Roque, número 108, Gaurama..

Complementarmente tem-se as seguintes informações: Itens.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues: com o pagamento previsto para ser efetuado Conforme contrato.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para manutenção geral da escavadeira hidráulica 915E, série CLG915EZTLE069532, amarela, marca LIUGONG, ano/modelo 2020. Os serviços deverão ser realizados no local onde o equipamento se encontra, ou seja, nas dependências da empresa Gustavo Henrique Pasquali, Linha São Roque, número 108, Gaurama.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos/serviços deverão ser entregues **.**

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e pelo fiscal do contrato.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado Conforme contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| Bucha ligação braço/lança | 2,0 | 690,00 | 1.380,00 |
| Retentores | 6,0 | 206,66 | 1.239,96 |
| Roda motriz | 2,0 | 1.060,00 | 2.120,00 |
| Rolete inferior | 6,0 | 1.070,00 | 6.420,00 |
| Esteira sem sapata | 2,0 | 10.910,00 | 21.820,00 |
| Parafuso sapatas | 368,0 | 9,50 | 3.496,00 |
| Porca de sapatas | 368,0 | 2,90 | 1.067,20 |
| Dente Reforçado | 5,0 | 172,70 | 863,50 |
| Cortador lateral esquerdo. | 1,0 | 607,38 | 607,38 |
| Cortador Lateral direito | 1,0 | 626,46 | 626,46 |
| Pino trava dentes | 5,0 | 25,00 | 125,00 |
| Parafuso cortador lateral | 8,0 | 110,28 | 882,24 |
| Porca | 8,0 | 61,20 | 489,60 |
| Anel vedação | 2,0 | 75,00 | 150,00 |
| Arruela ajustes pinos de lança | 10,0 | 152,70 | 1.527,00 |
| Pino de aço | 2,0 | 1.010,00 | 2.020,00 |
| Pino aço braço de lança | 1,0 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| Bucha flangeada da concha | 4,0 | 449,00 | 1.796,00 |
| Serviço de mandrilhar. | 1,0 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Serviço de preenchimento de roda guia | 1,0 | 900,00 | 900,00 |
| Serviço de troca de material rodante, roda motriz e corrente. | 1,0 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Serviço de solda MIG. | 1,0 | 2.300,00 | 2.300,00 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Elemento | Recurso |
| 1324 | 339030390000 | 1500 |
| 1325 | 339039190000 | 1500 |

Viadutos – RS, 03/04/25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sergio Juliano Franzon

Secretário Municipal de Obras